**附件五：技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 序号 | 基础设备 | 数量 | 技术参数 | 品牌型号 |
| 智能一体化集成监控系统 | 1 | 智能一体化集成监控系统 | 1套 | 能够实时展示各类监测数据、报警、统计分析报表等并具备以下参数：（1）平台软件接入能力（信号测点/个）＞10000个；（2）系统支持同时在线的用户数≥150个；（3）系统服务启动时间＜3分钟；（4）双机切换时间＜5分钟；（5）界面响应时间＜10秒；（6）控制命令响应时间＜10秒；（7）报表查询时间＜1分钟（每20000条数据）；（8）报表展示时间≤10秒；（9）设备告警响应时间＜10秒；（10）告警短信发送延时≤3秒；（11）信号送达周期(完成对管辖范围内所有设备的数据采集、存储和显示)≤2秒；（12）平均无故障时间≥20000小时；（13）系统服务停止时间＜8分钟；（14）系统的误报率≤0.01%。 | 中达电通iMCS |
| 2 | 智能一体化采集系统 | 4套 | 应与智能一体化集成监控系统匹配； | 中达电通MESU-M |
| 3 | 空调智能控制单元 | 3套 | 应与智能一体化集成监控系统相匹配； | 中达电通RS-KTC-NO1 |
| 4 | 继电器 | 3套 | 应与智能一体化集成监控系统相匹配； | 中达电通HH52P |
| 5 | 温湿度监测单元 | 6套 | 应与智能一体化集成监控系统相匹配； | 速力思ATHT02-S03 |